Данная инструкция актуальна для перехода ККТ имеющих в обозначении версии цифры 300 на 500-ый загрузчик и 500-ое ПО для ККТ.


1. Записать на USB Flash оба файла из архива для соответствующей ККТ 1ХХRU300.bin и 1ХХRU500.bin (например для ККТ «Меркурий-185Ф» это файлы 185RU300.bin и 185RU500.bin).
2. Выключить ККТ, подкючить USB Flash к ККТ, зажать клавиши «1» и «7», включить ККТ, начнется процедура обновления загрузчика и ПО ККТ.
3. В процессе обновления ККТ будет перезагружаться, не вынимать USB Flash и дождаться окончания всей процедуры.
4. После завершения на ККТ будет установлен 500-й загрузчик и ПО 1ХХRU500.bin и выведен отчет на печать об обновлении ПО.

Для возврата на 300-й загрузчик и 300-ое ПО воспользуйтесь архивом версии ПО 25.12.2020 с сайта  ГК «Инкотекс» для соотвествующей модели ККТ, в архив добавлены соответствующие версии 1ХХRU500.bin для смены загрузчика и записи версии ПО 1ХХRU300.bin, процедура аналогична вышеописанной.
